:Base PDR21PD
1 ［セットアップ］Tab
2 印刷向き=VDS_IDH_01_SETUP_ORIENTATION
2 発行枚数=VDS_IDH_01_SETUP_COPIES
2 ロード後、カードを反転する=VDS_IDH_01_SETUP_TURN_CARD_LOAD
2 設定の取得=VDS_IDH_01_SETUP_PROFILE_LOAD
2 設定の保存=VDS_IDH_01_SETUP_PROFILE_SAVE
1 ［印刷］Tab
2 印刷=VDS_IDH_02_PRNT_SINGLE
2 両面印刷=VDS_IDH_02_PRNT_BOTH
2 最初に裏面のイメージを印刷する=VDS_IDH_02_PRNT_BACK_FIRST
2 モード=VDS_IDH_02_PRNT_MODE
2 レジンKインク=VDS_IDH_02_PRNT_K_EXT
2 セキュリティイレース=VDS_IDH_02_PRNT_K_SEC
2 180度回転=VDS_IDH_02_PRNT_ROTATE
2 印刷領域を有効にする=VDS_IDH_02_PRNT_AREA
2 色補正を有効にする=VDS_IDH_02_PRNT_COLOR
2 ルックアップテーブルを有効にする=VDS_IDH_02_PRNT_LUT
2 ディザ...=VDS_IDH_02_PRNT_DITHER
2 UVインク...=VDS_IDH_02_PRNT_SP1
2 プリンター設定を有効にする=VDS_IDH_02_PRNT_SETTING
2 ［印刷領域］Dialog
3 領域の情報=VDS_IDH_11_AREA_LIST
3 X=VDS_IDH_11_AREA_X
3 Y=VDS_IDH_11_AREA_Y
3 W=VDS_IDH_11_AREA_DX
3 H=VDS_IDH_11_AREA_DY
3 インク=VDS_IDH_11_AREA_PLANE
3 面=VDS_IDH_11_AREA_SIDE
3 追加=VDS_IDH_11_AREA_ADD
3 削除=VDS_IDH_11_AREA_DEL
3 全て削除=VDS_IDH_11_AREA_CLEAR
3 ピールオフインク印刷エネルギー=VDS_IDH_11_AREA_ENERGY
2 ［色補正］Dialog
3 濃度=VDS_IDH_12_COLOR_BRIGHTNESS
3 コントラスト=VDS_IDH_12_COLOR_CONTRAST
3 色相=VDS_IDH_12_COLOR_HUE
3 ガンマ=VDS_IDH_12_COLOR_GAMMA
3 標準の設定=VDS_IDH_12_COLOR_DEFAULT
2 ［ルックアップテーブル］Dialog
3 設定の情報=VDS_IDH_13_LUT_LIST
3 名前=VDS_IDH_13_LUT_NAME
3 ファイル=VDS_IDH_13_LUT_FILE
3 追加=VDS_IDH_13_LUT_ADD
3 削除=VDS_IDH_13_LUT_DEL
3 全て削除=VDS_IDH_13_LUT_CLEAR
2 ［ディザ］Dialog
3 補正=VDS_IDH_14_DITHER_GAMMA
3 標準の設定=VDS_IDH_14_DITHER_DEFAULT
2 ［UVインク］Dialog
3 抽出=VDS_IDH_15_SP1_EXT
3 テキスト=VDS_IDH_15_SP1_EXT_TXT
3 ファイル=VDS_IDH_15_SP1_EXT_FILE
3 ページ分割=VDS_IDH_15_SP1_PAGE
3 印刷しない色=VDS_IDH_15_SP1_BACKCOLOR
3 MACアドレス印刷位置=VDS_IDH_15_SP1_MAC_POSITION
3 ファイル情報=VDS_IDH_15_SP1_FILE_LIST
4 名前=VDS_IDH_15_SP1_FILE_NAME
4 ファイル=VDS_IDH_15_SP1_FILE_PATH
4 印刷開始位置 X=VDS_IDH_15_SP1_FILE_X
4 印刷開始位置 Y=VDS_IDH_15_SP1_FILE_Y
4 面=VDS_IDH_15_SP1_FILE_SIDE
4 追加=VDS_IDH_15_SP1_FILE_ADD
4 削除=VDS_IDH_15_SP1_FILE_DEL
4 全て削除=VDS_IDH_15_SP1_FILE_CLEAR
3 再転写フィルムのパネル数=VDS_IDH_15_SP1_PANEL
2 ［プリンター設定］Dialog
3 YMCインク 印刷濃度=VDS_IDH_16_SET_YMC_LV
3 レジンKインク 印刷濃度=VDS_IDH_16_SET_K_LV
3 UVインク 印刷濃度=VDS_IDH_16_SET_SP1_LV
3 ピールオフインク 印刷濃度=VDS_IDH_16_SET_SP2_LV
3 レジンKインク 印刷モード=VDS_IDH_16_SET_K_MODE
3 再転写フィルム 剥がし方=VDS_IDH_16_SET_MG_PRINT
3 再転写待機位置=VDS_IDH_16_SET_RT_STANDBY
3 裏面冷却=VDS_IDH_16_SET_BACK_COOL
3 再転写設定=VDS_IDH_16_SET_RETRANSFER
3 UV速度=VDS_IDH_16_SET_UV_SPEED
3 反り矯正設定=VDS_IDH_16_SET_CARD
1 ［エンコード］Tab
2 非接触ICエンコード=VDS_IDH_03_ENCD_IC_CONLESS
2 接触ICエンコード=VDS_IDH_03_ENCD_IC_CONTACT
2 ICエンコード後、カードを反転する=VDS_IDH_03_ENCD_IC_TURN
2 磁気エンコード=VDS_IDH_03_ENCD_MG
2 磁気エンコード後、カードを反転する=VDS_IDH_03_ENCD_MG_TURN
2 リトライ=VDS_IDH_03_ENCD_MG_RETRY
2 抗磁力=VDS_IDH_03_ENCD_MG_COERCIVITY
2 インライン方式=VDS_IDH_03_ENCD_MG_INLINE
2 エンコードの順番=VDS_IDH_03_ENCD_SEQUENCE
2 エンコード後、印刷する=VDS_IDH_03_ENCD_WAIT
1 ［ラミネート］Tab
2 動作モード=VDS_IDH_04_LMNT_MODE
1 ［装置設定］Tab
2 反転ユニット=VDS_IDH_05_UNIT_TURNOVER
2 反り矯正ユニット=VDS_IDH_05_UNIT_REMEDY
2 非接触ICエンコーダー=VDS_IDH_05_UNIT_CONLESS
2 ISO接触ICエンコーダー=VDS_IDH_05_UNIT_IC_ISO
2 JIS接触ICエンコーダー=VDS_IDH_05_UNIT_IC_JIS
2 ISO磁気エンコーダー=VDS_IDH_05_UNIT_MG_ISO
2 JIS磁気エンコーダー=VDS_IDH_05_UNIT_MG_JIS
2 ラミネーター=VDS_IDH_05_UNIT_LAMINATE
2 プリンター設定=VDS_IDH_05_UNIT_SETTING
1 [バージョン] Tab
